3. Anwendungsbeispiele

Für einige Anwendungen im Punkt 3 wird die grafische LCD TLX-711A mit einem 68HC11 angesteuert. Die dazu notwendigen Verbindungen sollen an dieser Stelle angegeben werden und sind für alle Anwendungen gültig. Für die Ansteuerung werden die Ports b und c des 68HC11 verwendet. Mit Port b werden die Steuersignale für die LCD erzeugt, und Port c wird mit dem Datenbus der LCD verbunden. Die folgende Tabelle gibt alle Verbindungen zwischen der LCD TLX-711A und dem 68HC11 in der Liefervariante ZWERG11A der Firma MCT Paul & Scherer Mikrocomputertechnik GmbH Berlin an.

| Port | ZWERG11A | TLX-711A | | Bit-Nr.| Pin am ST1 | Signal | Pin am ST | Signal | ---------------------------------------------------------------------------- | B0 | 8 | A0 | 8 | C/~D | | B1 | 9 | A1 | - | - | | B2 | 20 | A2 | - | - | | B3 | 21 | A3 | - | - | | B4 | 5 | ~Wr | 5 | ~Wr | | B5 | 6 | ~Rd | 6 | ~Rd | | B6 | 7 | CS0 | 7 | ~CE | | B7 | 22 | CS1 | - | - | | | | | | | | C0 | 11 | D0 | 11 | D0 | | C1 | 12 | D1 | 12 | D1 | | C2 | 13 | D2 | 13 | D2 | | C3 | 14 | D3 | 14 | D3 | | C4 | 15 | D4 | 15 | D4 | | C5 | 16 | D5 | 16 | D5 | | C6 | 17 | D6 | 17 | D6 | | C7 | 18 | D7 | 18 | D7 | | | | | | | | | 10 | RESET | 10 | RESET | | | | | | | | | 1 | GND | 1 | FGND| | | 2 | GND | 2 | GND | | | 3 | VDD | 3 | VDD | | | | | 4 | VEE | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------- VDD = +5,0V für Logik VEE = - 7,5V für LCD variabel für Kontrast von ca. -7,0V bis -8,0V (min -12,0V)!

Verwendetes Netzteil: COMODORE C128 Netzteil mit +5V und ~9V. C128 Netzteil mit Stereo Klinkenstecker versehen und Schaltung für VEE von LCD.

1

Das Signalspiel am Port b und die Richtungssteuerung von Port c des 68HC11 bei einer

Datenausgabe mit dem Unterprogramm LCD2DAT aus dem Software-Entwicklungspaket der

Firma MCT ist aus dem folgenden Bild zu entnehmen. Im Quellprogramm sind alle Zeilen gekennzeichnet, die für eine Flanke im Bild verantwortlich sind.

Port b

Unterprogramm LCD2DAT:

****** write data to LCD

* ACCA = data

* ACCB = requested status (see LCD data sheet) * lcd2dat pshb psha ldaa #$20 * prepare data write * lcdd1 clr ddrc * portc all inputs * E1 psha lcdd2 ldaa #$71 staa portb * status * E2 ldaa #$11 staa portb * read enable * E3 tba anda portc E4 cba * requested status? * bne lcdd2 * no, try again... * pulb stab portb * cmd/data write enable* E5 ldaa #$ff staa ddrc * portc all outputs * E6 pula staa portc * cmd/data out * E7 orab #$70 stab portb * latch cmd/data* E8 pulb rts Bei der Verwendung eigener Treiber muß das oben angegebene Signalspiel natürlich auch realisiert werden. Die für die TLX-711A definierten Daten und Kommandosequenzen sind dem

Manuel der LCD zu entnehmen.

2